

 **ACCESORIOS PARA LLANTAS**

TUERCAS

 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
| WNU609000 | Tuerca con cuello corto M22X1,5 | 30,5X11 |
| WNU609001 | Tuerca con cuello largo M22X1,5 | 30,5X35 |
| WNU609002 | Tuerca con cuello largo M22X1,5 | 30,5X18 |
| WNU609005 | Tuerca con cuello corto M7/8" UNF especial Volvo | 30,5X11 |
| WNU609006 | Tuerca con cuello Largo M7/8"UNF - especial Volvo | 30,5X40 |
| WNU609008 | Tuerca con cuello corto M7/8" BSF - especial Scania | 30,5X11 |
| WNU609009 | Tuerca con cuello Largo M7/8" BSF - especial Scania | 30,5X40 |
| WNU609010 | Tuerca con cuello corto M18X1,5 - 25,0X10 | 25,0X10 |
| WNU609011 | Tuerca con cuello largo M18X1,5 - 25,0X27 | 25,0X27 |
| WNU609012 | Tuerca con cuello corto M20X1,5 - 28,5X12 | 28,5X12 |
| WNU609013 | Tuerca con cuello largo M20X1,5 - 28,5X35 | 28,5X35 |
| WNU609040 | Tuerca con arandela M22X1,5 H27 (Standard) | (Standard) |
| WNU609041 | Tuerca con arandela M7/8" UNF H35 especial Volvo | M7/8" UNF H35 |
| WNU609042 | Tuerca con arandela M7/8" BSF H26 especial Scania | M7/8" BSF H26 |

CUBRE TUERCAS

 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
| WNC610000 | Cubre tuercas de plastico de 32mm | 32 mm |
| WNC610001 | Cubre tuercas de plástico de 33mm | 33 mm |
| WNC610005 | Cubre tuercas de plástico de 32 mm extralargo | 32 mm |
| WNC610006 | Cubre tuercas de plástico de 33 mm extralargo | 33 mm |



EXTRACTOR DE CAPUCHONES



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
| WNP610061 | Extractor de capuchones | Todas |

VÁLVULAS



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
| WVA62TR545D | Válvula llanta de aluminio | 7,50 x 19,5  |
| WVA62VS550 | Válvula llanta de aluminio | 8,25 - 9,00 x 22,5  |
| WVA62TR542 | Válvula llanta de aluminio | 11,75 x 22,5 ET0  |
| WVA6254MS00 | Válvula llanta de aluminio | 11,75 x 22,5 ET120  |

PROTECTOR DE RUEDA



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | MEDIDAS |
| WWG627902 | Protector de rueda 8 pernos 22 mm | 221-275 mm |
| WWG627381  | Protector de rueda 10 pernos 22 mm | 281-335 mm |